附件1：

**冬季安全生产专项治理行动四大专项重点任务检查要点**

（一）施工现场冬施安全专项行动

1.是否编制冬季施工方案和冬季施工安全技术措施；

2.是否做好建筑工人低温御寒工作，是否做好低温作业安全教育交底；

2.是否制定预防高处坠落安全技术措施，高处作业人员是否正确配戴防滑鞋、防护手套等防护用具，雨雪大风等极端天气是否存在强行施工作业问题。

3.是否存在施工作业“三违”行为及抢时间、抢工期、抢进度“三抢”行为。

4.是否落实应对大风、雨雪、冰冻等冬季灾害性气候的防范措施。

（二）施工现场消防安全专项行动

1.是否建立消防安全责任制和治安防火值班制度，是否执行《房屋建筑工程施工现场生活区设置和管理提升标准》。

2.施工单位是否按规定编制、审核和执行消防安全专项方案，是否做好消防安全教育培训、消防安全隐患排查及应急演练，是否重点落实临建设施、易燃易爆危险品的消防管理和检查；可燃材料是否按规定存放、堆放，易燃易爆危险品是否进行分类专库储存，库房内通风、禁火、消防灭火设施配备是否符合规定要求；监理单位是否开展消防安全巡查发现问题并督促整改。

3.办公区及生活区建筑构件的耐火性能、消防安全间距是否符合规定要求；消防疏散通道设置（宽度、通畅等）、应急疏散标志及应急照明设施设置是否符合规定，是否存在门窗设置铁栅栏影响逃生等问题；消防设施设备是否配置有效、数量充足；电工、焊工等特种操作人员是否持证上岗，是否接受消防安全知识培训及岗前安全技术交底；现场动火作业是否符合相应操作规程和标准规范，动火作业现场可燃物清理、灭火器材配备、动火许可证办理、动火现场监护等情况是否落实到位；建筑外保温系统及外墙装饰工程是否按照《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求进行防火施工。

4.是否落实“三级配电、两级保护”“一机一箱一闸一漏”等临电规范要求；电瓶车棚等部位用电管理是否规范;生活区是否存在生火煮食、明火取暖、使用大功率电器、电线乱搭乱设等情况；是否使用大功率用电设备取暖，是否乱拉、乱接用电设施，是否落实防止发生烟气中毒以及火灾等事故的措施。

（三）施工现场隐患排查整治专项行动

1.是否将深基坑、高大脚手架、高大模板支撑体系、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程作为施工现场安全管理的核心，是否按照规定开展危大工程专项施工方案的编制、审核、审批工作，超规模危大工程是否规范组织专家论证，危大工程是否严格按方案组织验收与实施。

2.是否对脚手架（高处作业吊篮、爬架）、模板支撑体系、塔吊、施工升降机、电动车、物料平台、临边洞口防护、临时用电等开展安全检查，是否落实防范交叉作业安全风险。

3.是否严格落实深基坑监测工作，是否落实预防高空坠落、物体打击、渗漏坍塌等事故的预控措施，是否做好每道工序施工安全条件验收工作。

4.是否落实班前“晨会”制度，是否抓实班组安全管理责任，是否压实全员安全生产责任制。

（四）施工现场停复工安全专项行动

1.是否严格落实复工复产“六个一”要求，即负责人主持召开一次安全生产专题会议、制定一份周密的复工复产方案、召开一次全体员工大会、开展一次全员安全教育、制定一套应急处置方案、组织一次全公司性安全检查。

2.企业和项目负责人是否落实好第一责任人职责，是否做好建筑施工风险分级管控和隐患排查双重预防工作，是否对开工复工风险环节、部位进行重点排查，是否深入开展施工安全隐患排查治理，是否对不同安全风险分别制定针对性应急预案，是否加强应急处置工作。

3.是否做好新进工人三级安全教育，是否做好施工安全技术交底，是否根据工种安排对工人进行专项技能培训和事故案例教育。

4.是否严格落实好“五项制度”要求，即停工报告制度、因故施工报告制度、人员报备制度、复工自查制度、信息统计公示制度，是否有序推进建筑工地复工复产。