附件

## 南通市主城区建筑塔式起重机安全监控系统合格产品名录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统供应商** | **系统型号** | **产品配置** | |
| **配件** | **型号** |
| 1 | 常州力航电气科技有限公司 | TQX | 显示屏 | MCGS |
| 监控主机 | SEEMS |
| 重量传感器 | TQX-L |
| 幅度传感器 | TQX-R |
| 回转传感器 | TQX-RA |
| 高度传感器 | TQX-H |
| 风速传感器 | TQX-W |
| 无线通讯模块 | TQX-WX |
| 离线检测模块 | TQX-LX |
| 2 | 南通品茗电子科技有限公司 | PM530 | 显示屏 | PM530 |
| 监控主机 | PM530 |
| 重量传感器 | FS1 |
| 幅度传感器 | DXZ |
| 回转传感器 | PMW2 |
| 高度传感器 | DXZ |
| 风速传感器 | 沐风X14 |
| 无线通讯模块 | PM433MHZ |
| 离线检测模块 | PM/2.3 |
| 3 | 江苏星云网格信息技术有限公司 | XY-TC-1000A | 显示屏 | DMT10768C080\_15WT |
| 监控主机 | XY-TC-1000A |
| 重量传感器 | ZMHBZ |
| 幅度传感器 | DXZ-DF |
| 回转传感器 | DXZ-DF |
| 高度传感器 | DXZ-DF |
| 风速传感器 | RS-FSJT-N01 |
| 无线通讯模块 | USR-GPRS232-7S3 |
| 离线检测模块 | DB-5VA |
| 4 | 苏州硬翼智能科技发展有限责任公司 | YY-TJ-9 | 显示屏 | YY-TJ-9 |
| 监控主机 | YY-TJ-9 |
| 重量传感器 | ZL001A |
| 幅度传感器 | Y-amt50H1 |
| 回转传感器 | YECS-V2.0-22 |
| 高度传感器 | Y-amt50H1 |
| 风速传感器 | YY-3000-FSJT-N01 |
| 无线通讯模块 | JFSK |
| 离线检测模块 | YLXM-02 |
| 5 | 江苏鼎思科技发展有限公司 | DS-TJ-S | 显示屏 | DS-TJ-S |
| 监控主机 | DS-TJ-S |
| 重量传感器 | DS-TJ-G |
| 幅度传感器 | DS-TJ-L |
| 回转传感器 | DS-TJ-R |
| 高度传感器 | DS-TJ-H |
| 风速传感器 | DS-TJ-W |
| 无线通讯模块 | DS-TJ-C |
| 离线检测模块 | DS-TJ-LD(S) |
| 6 | 广联达科技股份有限公司 | JL-0101-P | 显示屏 | JL-0101-S |
| 监控主机 | JL-0101-M |
| 重量传感器 | JL-0101-G |
| 幅度传感器 | JL-0101-D |
| 回转传感器 | JL-0101-O |
| 高度传感器 | JL-0101-D |
| 风速传感器 | JL-0101-W |
| 无线通讯模块 | JL-0101-433 |
| 离线检测模块 | JL-0101-OD |
| 7 | 方硕智能科技（盐城）有限公司 | FS-MTD-1 | 显示屏 | FS-P1014H |
| 监控主机 | FS-M1000 |
| 重量传感器 | FS-LOC-2 |
| 幅度传感器 | FS-FD90 |
| 回转传感器 | FS-RSD200 |
| 高度传感器 | FS-FD90 |
| 风速传感器 | FS-QDF-6 |
| 无线通讯模块 | FS-LTE01 |
| 离线检测模块 | FS-UPS01 |
| 8 | 南通顺为智能科技有限公司 | YB-SRD-MTD-C-001 | 显示屏 | YB-MTD-7X |
| 监控主机 | YB-MTD-7X |
| 重量传感器 | XZ-3T |
| 幅度传感器 | COMPASS-001 |
| 回转传感器 | DWQ-710 |
| 高度传感器 | DWQ-710 |
| 风速传感器 | FAN-001 |
| 无线通讯模块 | YB-4G-001 |
| 离线检测模块 | YB-OFFLINE-001 |